Kowalewo Pomorskie, 18.01.2019

OŚRiEG271.1.2.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. **Nazwa i adres zamawiającego:**

Gmina Kowalewo Pomorskie

Plac Wolności 1

87 – 410 Kowalewo Pomorskie

Tel. 56 684 29 75, fax. 56 684 10 71

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

 strona internetowa: <http://www.kowalewopomorskie.pl/>

1. **Tryb udzielonego zamówienia:**

Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.03.2018r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.

1. **Informacje o przedmiocie zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie.**

1. **Opis samochodu:**
* napęd: minimum 4x2 z blokadą mostu;
* rok produkcji: nie starszy niż 1996 rok;
* moc: nie mniej niż 220 KM;
* skrzynia biegów: manualna;
* DMC: nie mniej niż 13000 KG;
* przebieg: nie więcej niż 30000 km;
* pojazd powinien być nie przerabiany, oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego;
1. **Opis kabiny załogi:**
* powinna być wykonania w technologii jednomodułowej, z czterema drzwiami otwieranymi na obie strony pojazdu;
* powinna być przystosowana do przewozu minimum 7 osób;
* powinna posiadać izolację cieplną ścian, sufitu i podłogi,
* powinna być wykończona materiałami łatwo zmywalnymi,
* powinna posiadać siedzenia skrzynkowe, uchylne, plastikowe, przodem oraz tyłem do kierunku jazdy;
* powinna być wyposażona w minimum cztery mocowania do aparatów OUO zainstalowane nad siedzeniami załogi;
* powinna mieć pod siedzeniami miejsce na drobny sprzęt i narzędzia;
* powinna być wyposażona w stopnie wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych;
* powinna być wyposażona w półkę nad przednią szybą z miejscem na radiotelefon;
* powinna być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne w technologii LED, w tym niezależne dla dowódcy;
* powinna być wyposażona w samochodowe radio usb;
* powinna być wyposażona w instalację głośnikową;
* powinna być wyposażona w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena na pasmo 136-174Mhz + zasilanie +12V);
* powinna być zainstalowana radiostacja przewoźna pracująca w paśmie 136-174Mhz z alfanumerycznym wyświetlaczem monochromatycznym;
1. **Zabudowa pożarnicza:**
* powinna posiadać oryginalną zabudowę pożarniczą zainstalowaną od nowości;
* konstrukcja oraz poszycie zewnętrzne zabudowy powinno być wykonane w całości z materiałów kompozytowych;
* powinna posiadać minimum po dwie skrytki sprzętowe na bokach pojazdu;
* powinna posiadać co najmniej jedna skrytkę przedziału pompowego w tylnej części pojazdu;
* skrytki sprzętowe oraz pompowa powinny być kryte żaluzjami aluminiowymi;
* żaluzje skrytkowe powinny posiadać system wspomagający otwarcie oraz zapobiegający niekontrolowanemu zamknięciu;
* żaluzje skrytkowe powinny posiadać uszczelki boczne bryzo i pyłoszczelne;
* powinna posiadać otwierane podesty robocze ułatwiające dostęp do górnych półek sprzętowych;
* skrytki sprzętowe powinny być w całości wykonane z materiałów odpornych na korozję;
* skrytki sprzętowe powinny być wykończone materiałami łatwo zmywalnymi;
* skrytki sprzętowe powinny być przystosowane do przewożenia węży tłocznych oraz armatury wodno-pianowej;
* konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzanie wody z ich wnętrza;
* dach pojazdu powinien być wykonany w formie podestu użytkowego pokrytego materiałem antypoślizgowym;
* na dachu pojazdu powinny znajdować się uchwyty na drabinę;
* podest dachowy powinien posiadać balustradę ochronną, wykonaną z materiałów odpornych na korozję;
* z tyłu nadwozia powinna znajdować się drabinka wejściowa na podest dachowy;
1. **Instalacja wodna**
* pojazd powinien być wyposażony w co najmniej jedną autopompę o wydajności minimum 1600L/MIN napędzana przez przystawkę wyjścia mocy;
* pojazd powinien być wyposażony w zbiornik wody o pojemności minimum 2800 l z falochronami i włazem rewizyjnym;
* zbiornik wody powinien być wykonany z materiałów w całości odpornych na korozję;
* zbiornik wody powinien być wyposażony w instalację napełniania ze źródła zewnętrznego;
* zbiornik wody powinien być wyposażony w instalację przelewową oraz instalację umożliwiającą grawitacyjne opróżnianie;
* pojazd powinien być wyposażony w zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 1% pojemności zbiornika wody;
* zbiornik środka pianotwórczego powinien być wykonany z materiałów umożliwiających przewożenie ogólnodostępnych środków pianotwórczych;
* układ wodny powinien być wyposażony w co najmniej 1 linie ssawną;
* instalacja tłoczna - wodna z autopompy powinna posiadać minimum 3 nasady W75 oraz minimum jedną nasadę W52;
* instalacja tłoczna - wodna powinna być wyposażona w linię szybkiego natarcia wraz z wężem wysokociśnieniowym o długości min 40m;
* instalacja tłoczna - pianowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną linię wyposażoną w dozownik środka pianotwórczego z możliwością regulacji stężenia;
* linia szybkiego natarcia powinna być wyposażona w co najmniej jedną prądownicę typu TURBO-JET z bezstopniową regulacją strumienia wodnego;
* linia szybkiego natarcia powinna posiadać elektryczny układ zwijania,
* przedział pompowy powinien być wyposażony w układ sterowania pracą autopompy wyposażony w elektroniczny miernik poziomu środka gaśniczego, regulator obrotów silnika, manometr ciśnienia podawania oraz manowakuometr ciśnienia ssania
* przedział pompowy powinien być wyposażony w awaryjny wyłącznik silnika pojazdu „STOP”,
1. **Instalacja elektryczna:**
* pojazd powinien posiadać instalacje elektryczną 24V,
* pojazd powinien posiadać główny wyłącznik prądu,
* pojazd powinien posiadać system podtrzymywania stałego poziomu naładowania akumulatorów,
* pojazd powinien posiadać system utrzymujący stały poziom ciśnienia w układzie pneumatycznym pojazdu,
* pojazd powinien posiadać minimum 5 -punktowe oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu w technologii LED
* pojazd powinien posiadać sygnał cofania z białą lampą oraz sygnałem dźwiękowym,
* pojazd powinien posiadać lampy obrysowe i boczne w technologii LED,
* pojazd powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną pojazdu uprzywilejowanego w skład której musi wchodzić:

 - belka ostrzegawcza technologii LED z podświetlanym napisem STRAŻ,

 - co najmniej jedna lampa ostrzegawcza z tyłu na zabudowie w technologii LED,

 - zestaw lamp naprzemiennych na masce pojazdu w technologii LED,

* pojazd powinien być wyposażony w sygnalizację dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego:

- modulator sygnałów ostrzegawczych z manipulatorem umiejscowionym w zasięgu pracy kierowcy,

 - głośnik sygnałów ostrzegawczych

 - zestaw rozgłoszeniowy,

1. **Wyposażenie dodatkowe:**
* pojazd powinien posiadać minimum 2 dodatkowe sygnały pneumatyczne typu AIR-HORN z oddzielnym sterowanie dla dowódcy i kierowcy;
* pojazd powinien być wyposażony w orurowanie ochronne przedniej płaszczyzny pojazdu wykonane z rury chromowanej wraz z min 4 lampami dalekosiężnymi typu „RING” oraz lampkami postojowymi w technologii LED;
* pojazd powinien posiadać osłony kwasoodporne oświetlenia pojazdu w tym lamp przednich, tylnych, bocznych;
* pojazd powinien być wyposażony w zdalnie sterowany, pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy z zamontowaną ruchomą głowicą wyposażoną w dwa reflektory LED o mocy min 144W z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem reflektorów z poziomu ziemi. Dodatkowo maszt musi być wyposażony w funkcję automatycznego składania do pozycji transportowej oraz funkcję awaryjnego składania w przypadku ruszenia pojazdu z miejsca postoju;
* pojazd powinien być wyposażony w zdalnie sterowaną wyciągarkę linową o uciągu minimalnym 15000lbs;
* pojazd powinien być oznakowany folią refleksyjną:

 - taśma refleksyjna na masce pojazdu

 - taśma refleksyjna na bokach pojazdu

 - taśma refleksyjna na tylnej części zabudowy.

1. **Dodatkowe informacje:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania –bez podania przyczyn.

Wszelkie pytania dotyczące samochodu proszę kierować do prezesa lub naczelnika jednostki OSP: pan Jerzy Wilmanowicz – Prezes OSP tel. 608245668, pan Ireneusz Bazanowski – Naczelnik OSP tel. 51824263, pan Piotr Kosmala – Kierowca OSP tel. 725475598

1. **Wymagany termin realizacji zamówienia:** do 28.02.2019r.
2. **Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

Cena powinna zawierać:

1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3. wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsce po przecinku oraz słownie;
4. cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również cenę oznakowania pojazdu cechami identyfikacyjnymi jednostki.
5. **Sposób i termin składania ofert:**
6. Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 – w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie. Nie otwierać przed dniem 25.01.2019”. Koperta winna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy.
7. Termin składania ofert upływa 25.01.2019r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskiem, Plac Wolności 3, pokój nr 9. Oferta może być przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego. Liczy się wyłącznie data wpływu do siedziby Zamawiającego.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Termin związania ofertą: 30 dni.
10. **Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:**
11. Prezes Jednostki OSP Mlewo – Jerzy Wilmanowicz tel. 608245668
12. Naczelnik Jednostki OSP Mlewo – Ireneusz Bazanowski tel. 518242632
13. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim – Edyta Jasińska tel. 56 684 29 75.

*A.Szewczyk*

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. Ilona Rybicka*

Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1

…………………………………

 (pieczęć)

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………..r. znak OŚRiEG.271.1.2.2019 na realizację zadania:

**„Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewo”**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

|  |  |
| --- | --- |
| Netto | ….……………………………………… zł |
| VAT | ….……………………………………… zł |
| Brutto | ….……………………………………… zł |
| /słownie brutto/ | ….……………………………………… zł |

1. Termin realizacji zamówienia: ……………………………….
2. Okres gwarancji: ………………………….
3. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.
5. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
6. Osoba do kontaktu: ……………………………………..
7. Załączniki do oferty: ……………………………………………………………………

...........................................................................................................................................

……………… dnia ……………………

 ……………………………………

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

**Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych**

*Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 119) (RODO).*

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-05, fax: (56) 684-10-71, e - mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Lilianą Kwas, możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby

Administratora, podany w punkcie 1.

1. Dane osobowe oferentów biorących udział w otwartym konkursie ofert przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. wynikającej z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy.
2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ZUS, bank).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przez okres, oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym również spełnienia obowiązku archiwizacyjnego.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych oferentom przysługuje prawo do:
* żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych,
* żądania od Administratora sprostowania ww. danych osobowych,
* żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, oceny ofert i wyboru podmiotu z którym zostanie podpisana umowa.
2. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

…………………………………….

zapoznałem/am się